# Тегістеу тәрелкесін таңдау

Жұмсақ ажарлау тәрелкесінің жинағыA) (2 608 000 766) | тегіс және дөңес беттерде әмбебап қолдануға арналған Жинақ жұмсақ ажарлау тәрелкесі мен аралық төсемеден (2 608 000 765) тұрады. Ажарлау тәрелкесін тек аралық төсемемен бірге пайдалануға болады.
Қаттылығы орташа ажарлау тәрелкесі (2 608 000 764) | жоғары тазарту өнімділігі, кермек ерітіндіден жасалған сылақ және қабырға бояуларын кетіру үшін оңтайлы тегіс беттерде пайдалануға арналған Соруға оңтайлы қолдау көрсету мүмкіндігі шаңсорғышты пайдаланған кезде жұмысты жеңілдетеді.

A)

  Стандартты жеткізілім жиынтығы