# Byta sliprondell (se bild B)

Anmärkning: Byt omedelbart ut skadade sliptallrikar (16).

Dra av slippappret (13) och dynan (14). Skruva ut skruven (15) helt och hållet och ta av sliprondellen (16). Sätt på den nya sliprondellen (16) och dra åt skruven igen.

Anmärkning: Kontrollera vid påsättning av sliptallriken att medbringarens kuggning griper tag i sliptallrikens urtagningar.

Anmärkning: En skadad sliptallrik får bara bytas av en auktoriserad kundtjänst för Bosch elverktyg.