# Tehnilised andmed

Kipsplaadilihvija |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ●
Sujuvkäivitus |  | ●
Nimisisendvõimsus | W | 550
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n₀ | min–1 | 340−910
Lihvtaldriku läbimõõt | mm | 215
Lihvpaberi läbimõõt | mm | 225
Ühilduv imemistoru (läbimõõt) | mm | 45
Ühilduv tolmuimeja düüs (läbimõõt) | mm | 45/35/32
Lühiversiooni pikkus (ilma pikendustoruta) | m | 1,1
Standardversiooni pikkus (1 pikendustoruga)A) | m | 1,7
Pika versiooni pikkus (2 pikendustoruga) | m | 2,3
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi
Lühiversioon | kg | 4,1
Standardversioon | kg | 4,8
Kaitseklass |  | /I

A)

  Standardtarnekomplekt

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.