# تركيب/خلع ماسورة التطويل (انظر الصور C−D)

لا تقم بتركيب ماسورة التطويل (9) إلا عند الحاجة: عند العمل دون ماسورة التطويل يقل الجهد المطلوب المبذول في عملية التجليخ بشكل واضح.

إرشاد: يجوز بحد أقصى تركيب ماسورتي تطويل.

فك الربط بين رأس التجليخ/جزء المقبض/ماسورة التطويل (انظر الصورة C):

- ➊ افتح ذراع الشد (8).
- ➋ افتح مشبك التأمين (7).
- ➌ قم بفك الأجزاء المرتبطة من بعضها.

الربط بين رأس التجليخ/جزء المقبض/ماسورة التطويل (انظر الصورة D):

- ➍ أدخل رأس التجليخ (10) أو جزء المقبض (6) أو ماسورة التطويل (9) في بعضها حسب الربط المرغوب.
- ➎ أغلق مشبك التأمين (7).
- ➏ اضغط على ذراع الشد (8) إلى أن يتخذ زاوية قائمة مع رأس التجليخ (10) أو جزء المقبض (6) أو ماسورة التطويل (9).
- ➐ اربط اللولب اللامركزي (20) بإحكام.
- ➑ أغلق ذراع الشد (8).

تأكد دائمًا أن جميع أجزاء التوصيل مثبتة بمشابك التأمين (7) وأذرع الشد (8) ومربوطة بشكل محكم.