# Mise en place/retrait d’un tube rallonge (voir figures C−D)

N’utilisez des tubes rallonges (9) qu’en cas de besoin : sans tube rallonge, l’effort à exercer pour le ponçage est nettement moins élevé.

Remarque : Il est possible d’utiliser au maximum 2 tubes rallonges.

Séparation des parties tête de ponçage/poignée/tube rallonge (voir figure C):

- ➊ Ouvrez le levier de serrage (8).
- ➋ Ouvrez le crochet de sécurité (7).
- ➌ Séparez les différentes parties.

Assemblage des parties tête de ponçage/poignée/tube rallonge (voir figure D):

- ➍ Emboîtez selon vos besoins les parties tête de ponçage (10), poignée (6) et tubes rallonges (9).
- ➎ Fermez le crochet de sécurité (7).
- ➏ Appuyez sur le levier de serrage (8) jusqu’à ce qu’il soit perpendiculaire à la tête de ponçage (10), à la poignée (6) et au tube rallonge (9).
- ➐ Serrez la vis excentrique (20).
- ➑ Refermez le levier de serrage (8).

Vérifiez toujours que les différentes parties sont correctement reliées les unes aux autres et solidement maintenues en position par les crochets de sécurité (7) et les leviers de serrage (8).