# Ibrugtagning

- Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt. El‑værktøj til 230 V kan også tilsluttes 220 V.

##

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (2) kan du forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift. Højere tal betyder et højt omdrejningstal, mens lavere tal betyder et lavt omdrejningstal.

Konstantelektronikken holder omdrejningstallet stort set konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet arbejdsydelse.

Den elektroniske softstart begrænser drejningsmomentet ved tilkobling og forlænger motorens levetid.

##

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

El-værktøjet tændes, ved at tænd/sluk-kontakten (3) skubbes fremad, så tegnet "I" bliver synligt på kontakten.

El-værktøjet slukkes ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (3) bagud, så tegnet "0" vises på kontakten.

##

Spartel/ gipshårdhed | Væg/ loft | indvendig/udvendig luftstrøm | Sugeydelse | Omdrejningstalstrin | Kornstørrelse slibeblad
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Meget blød/blød | Væg/loft | ➀ | 6 | 2-4 | Fra P180
Middel hårdhed | Væg | ➀ | 6 | 4-6 | Fra P120
Loft | ➂ | 1-5 (optimal: 3)
Meget hård | Væg/loft | ➀ ved ujævn overflade | 6 | 4-6 | Fra P100
➂ ved jævn overflade | 1-3