# Встановлення/знімання подовжувальної трубки (див. мал. C−D)

Використовуйте подовжувальні трубки (9) лише в разі необхідності: при роботі без подовжувальної трубки зусилля, необхідні для шліфування, значно зменшуються.

Вказівка: можна встановлювати не більше 2 подовжувальних трубок.

Послаблення з’єднання між шліфувальною головкою/ручкою/подовжувальною трубкою(див. мал. C):

- ➊ Відкрийте затискний важіль (8).
- ➋ Відкрийте запобіжний гак (7).
- ➌ Роз’єднайте раніше з’єднані деталі.

Закривання з’єднання між шліфувальною головкою/ручкою/подовжувальною трубкою(див. мал. D):

- ➍ Залежно від потрібного з’єднання вставте шліфувальну головку (10), ручку (6) або подовжувальні трубки (9) одна в одну.
- ➎ Закрийте запобіжний гак (7).
- ➏ Натисніть на затискний важіль (8), доки він не стане під прямим кутом до шліфувальної головки (10), ручки (6) або подовжувальної трубки (9).
- ➐ Міцно затягніть ексцентриковий гвинт (20).
- ➑ Закрийте затискний важіль (8).

Завжди перевіряйте, що всі з’єднувачі і запобіжні гаки (7) з затискними важелями (8) закріплені і надійно з’єднані.