# Napake – vzroki in pomoč

Vzrok | Ukrepi
--- | ---
Brusilnik za suho gradnjo se ne pomika krožno ali poskakuje po površini.
Moč sesanja je prevelika. | Zmanjšajte zmogljivost sesanja ali po potrebi preklopite na zunanje odsesavanje.
Kit oziroma površina sta trda. | Zmanjšajte zmogljivost sesanja ali po potrebi preklopite na zunanje odsesavanje.
Zmanjšajte število vrtljajev.
Orodje odstranjuje preveč materiala.
Število vrtljajev brusilnika za suho gradnjo je previsoko. | Zmanjšajte število vrtljajev.
Moč sesanja brusilnika za suho gradnjo je prevelika. | Zmanjšajte moč sesanja ali preklopite na zunanje odsesavanje.
Material za kitanje vsebuje velik delež polnila ali je zelo mehak. | Vklopite zunanje odsesavanje, kolesce za nastavitev zmogljivosti sesanja nastavite na stopnjo 6, v ekstremnih primerih zmanjšajte število vrtljajev.
Zrnatost brusilnega sredstva je pregroba. | Uporabite brusilni list z bolj fino zrnatostjo.
Kakovost površine ni optimalna.
Zrnatost brusilnega sredstva je pregroba. | Uporabite brusilni list z bolj fino zrnatostjo.
Z brušenjem materiala za kitanje ste začeli, preden je pretekel predpisani čas za sušenje materiala. | Upoštevajte tehnično dokumentacijo in priporočila proizvajalca.
Moč sesanja je prevelika. | Zmanjšajte zmogljivost sesanja.
Material za kitanje vsebuje velik delež polnila ali je zelo mehak. | Uporabite brusilni list z bolj fino zrnatostjo.
Električno orodje ste na površino namestili že vklopljeno (nastajanje brazd). | Električno orodje vklopite šele, ko ste ga namestili na površino.
Med delom na površini vedno uporabljajte snemljivi segment krtače.
Brušenje na površini pušča brazde.
Trdi brusilni krožnik ste na površino namestili postrani. | Uporabite mehak brusilni krožnik z vmesno blazino.
Če je material za kitanje zelo mehak, je brusilni krožnik pretrd ali zrnatost brusilnega sredstva pregroba. | Uporabite mehak brusilni krožnik z vmesno blazino.
Izberite bolj fino zrnatost brusilnega sredstva.
Moč sesanja je premajhna.
Zmogljivost sesanja sesalnika za prah je premajhna. | Povečajte zmogljivost sesanja na sesalniku za prah.
Število vrtljajev brusilnika za suho gradnjo je previsoko. | Zmanjšajte število vrtljajev.
Notranje sesanje na brusilniku za suho gradnjo je prešibko. | Zmanjšajte zmogljivost sesanja ali preklopite na zunanje odsesavanje.
Material za kitanje vsebuje velik delež polnila ali je zelo mehak. | Vklopite zunanje odsesavanje, kolesce za nastavitev zmogljivosti sesanja nastavite na stopnjo 6, v ekstremnih primerih zmanjšajte število vrtljajev.
Glavni filter sesalnika za prah je zamašen. | Filtrirni element redno čistite: Možnost 1: Sesalno moč nastavite na najvišjo možno stopnjo. Za 10 sekund z dlanjo prekrijte odprtino šobe, cev za odsesavanje ali odprtino za odsesavanje na sesalniku za prah, da se vklopi samodejno čiščenje. Možnost 2: Mehansko očistite filtrirni element (z odsesavanjem). Možnost 3: Preverite, ali je filtrirni element poškodovan ali zamašen. Redno zamenjajte filtrirni element.
Uporabljate vrečko za prah iz filca. | Uporabljajte vrečko za prah za enkratno uporabo.
Cev za odsesavanje je zamašena ali prepognjena. | Odstranite zamašitev ali odpravite prepogib.
Zbiralnik za prah je poln. | Izpraznite zbiralnik za prah sesalnika za prah.