# Tekniset tiedot

Väliseinien hiomakone |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Kierrosluvun valinta |  | ●
Vakioelektroniikka |  | ●
Pehmeä käynnistys |  | ●
Nimellinen ottoteho | W | 550
Tyhjäkäyntikierrosluku n₀ | min-1 | 340–910
Hiomalautasen halkaisija | mm | 215
Hiomapyörön halkaisija | mm | 225
Yhteensopiva imuletku (halkaisija) | mm | 45
Yhteensopiva pölynimurin suulake (halkaisija) | mm | 45/35/32
Lyhyen version pituus (ilman jatkoputkea) | m | 1,1
Normaaliversion pituus (1 jatkoputki)A) | m | 1,7
Pitkän version pituus (2 jatkoputkea) | m | 2,3
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan
Lyhyt versio | kg | 4,1
Normaaliversio | kg | 4,8
Suojausluokka |  | /I

A)

  Vakiovarustus

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.