# Vedlikehold og rengjøring

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller godkjente Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

## Bytte forbindelsesslange (se bilde I)

For å ta av forbindelsesslangen (18) løsner du skruen til slangeklemmen (25) med en skrutrekker og løfter av slangeklemmen (25) med forbindelsesslangen (18). Ta av slangeklemmen (25). Trekk ut det indre huset (26) til slangefestet (27) i den andre enden av forbindelsesslangen (18). Hold fast det indre huset (26), og skru ut forbindelsesslangen (18).

For å sette inn en ny forbindelsesslangen (18) holder du fast det indre huset (26) og skrur den nye forbindelsesslangen (18) inn til den stopper. Monter slangeklemmen (25) på den andre siden av forbindelsesslangen (18). Plasser skruehodet slik at du kuten kraftanstrengelse kan stramme skruklemmen (25) på slipehodet (10) med et tiltrekkingsmoment på ca. 2 Nm med en skrutrekker.