# Arbeidshenvisninger

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

- Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger det fra deg.

- Ikke legg elektroverktøyet ned på siden når du legger det fra deg. Slipeskaden kan deformeres permanent.

- Elektroverktøyet er ikke egnet for stasjonær bruk. Det må for eksempel ikke spennes fast i en skrustikke eller festes på en arbeidsbenk.

##

Slå på elektroverktøyet, sett hele verktøyet på underlaget som skal bearbeides og beveg det med moderat trykk over emnet.

Materialfjerningskapasiteten og sliperesultatet avhenger hovedsakelig av slipebladet, det innstilte turtallstrinnet og presstrykket.

Bare feilfrie slipeblad gir gode sliperesultater og skåner elektroverktøyet.

Slipebladene varer lenger hvis du passer på at presstrykket er jevnt.

Hvis det brukes svært høyt presstrykk, fører det til større slitasje på elektroverktøyet og slipebladet, og ikke til at slipekapasiteten blir større.

Bruk ikke et slipeblad som har blitt brukt til bearbeiding av metall, på andre materialer.

Bruk bare originalt Bosch-slipetilbehør.

##

Med den avtagbare børstedelen kan du redusere avstanden på siden mellom vegg/tak og slipeskive.

- Hold låsen (11) til børstedelen (17) inntrykt.
- Sving børstedelen (17) forover, og ta den av.
- For å sette den inn hekter du børstedelen (17) fast på den motsatte siden av låsen (11) og svinger den mot slipehodet (10) til den festes.

##

Den opplevde vekten på verktøyet kan reduseres avhengig av vakuumnivået.

Alt etter jobben som skal gjøres kan du stille inn forskjellige luftstrømsmoduser. Drei innstillingsspaken for sugekraft (12) til en av de 3 posisjonene.

Bryterstilling | Luftstrømstype | Bruk
--- | --- | ---
| ① Utvendig luftstrøm | Perfekt til sliping av vegger med høy slipehastighet og uten vakuum
| ② Kombinasjon av utvendig og innvendig luftstrøm | Middels slipekapasitet med vakuumvirkning
| ③ Kombinasjon av utvendig og innvendig luftstrøm | Perfekt til taksliping med lav slipehastighet, men mye vakuum (sugekraft) for lav opplevd vekt

##

Du kan stille inn sugeeffekten slik at du oppnår ønsket balanse mellom slipehastighet og sugekapasitet. Denne reguleringen er bare mulig når den indre luftstrømmen er aktivert (posisjon ③ i tabellen over).

Tilpass sugeeffekten med reguleringshjulet (1):

- 1–5: lav til høy sugekraft, egnet for sliping av tak
- 6: maksimal sugekraft, egnet for sliping av vegger

Begynn med en lav sugeeffekt (stilling 1), og øk den langsomt til et merkbart presstrykk stilles inn.

Høy sugeeffekt gir mulighet til komfortabel sliping av tak og vegger. For sterk sugeeffekt kan føre til vibrasjoner på elektroverktøyet og gjøre verktøyet vanskeligere å styre.