# Trocar o estofo intermédio (ver figura A)

Na utilização do prato de lixar macio (volume de fornecimento padrão) tem de ser sempre utilizado um estofo intermédio (14).

Para remover o estofo intermédio (14) pegue pela parte lateral e retire-o do prato de lixar (16).

Remova sujeira e poeira do prato de lixar (16), p. ex. com um pincel, antes de colocar o novo estofo intermédio.

A superfície do prato de lixar (16) é feita de um tecido autoaderente para que você possa fixar rápida e facilmente o estofo intermédio.

Pressione o estofo intermédio (14) firmemente na parte inferior do prato de lixar (16).

Para garantir uma aspiração ideal de poeira, verifique se os orifícios no estofo intermédio (14) correspondem aos orifícios no prato de lixar (16).