# Umetanje/vađenje produžne cijevi (vidjeti slike C–D)

Umetnite produžne cijevi (9) samo po potrebi: Pri radu bez produžne cijevi znatno se smanjuje upotreba sile koja je potrebna za brušenje.

Napomena: Smiju se umetnuti najviše 2 produžne cijevi.

Otpuštanje spoja između brusne glave/dijela ručke/produžne cijevi (vidjeti sliku C):

- ➊ Otvorite zateznu polugu (8).
- ➋ Otvorite sigurnosnu kuku (7).
- ➌ Razdvojite dosad spojene dijelove.

Zatvaranje spoja između brusne glave/dijela ručke/produžne cijevi (vidjeti sliku D):

- ➍ Ovisno o željenom spoju, umetnite brusnu glavu (10), dio ručke (6) ili produžne cijevi (9) jedne u druge.
- ➎ Zatvorite sigurnosnu kuku (7).
- ➏ Pritisnite zateznu polugu (8) tako da je pod pravim kutom s brusnom glavom (10), dijelom ručke (6) ili produžnom cijevi (9).
- ➐ Stegnite vijak za ekscentar (20).
- ➑ Zatvorite zateznu polugu (8).

Uvijek provjerite jesu li svi spojni dijelovi osigurani i čvrsto spojeni sa sigurnosnom kukom (7) i zateznim polugama (8).