# 工作提示

- 在电动工具上进行所有操作之前都必须从插座上拔出电源插头。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。

- 不要将电动工具放到侧面。磨盘可能会因此永久性变形。

- 本电动工具不适合固定式应用。 例如不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

##

开动电动工具，把整个研磨面平贴在待研磨的表面上，并均匀地在工件上移动机器。

磨除率和打磨效果主要取决于选择的砂纸、设定的转速级和压紧力。

只有完好的砂纸才能够提高研磨功率，並且保护电动工具。

操作机器时要均匀施压，如此才能够提高砂纸的使用寿命。

在机器上过度施压，不仅无法提高研磨功率，反而容易损坏机器並提高砂纸的耗损率。

不可以使用研磨过金属的砂纸研磨其它的物料。

请只使用Bosch原装研磨附件。

##

借助可取下的刷段，能减少墙壁/天花板和磨盘之间的侧面间距。

- 使刷段(17)的止动件(11) 保持按下状态。
- 将刷段(17)向前翻转，然后将其取下。
- 装入时，将刷段(17)钩挂到止动件(11)的对面，然后将其朝着磨头(10)翻转，直至卡止。

##

根据负压的高度，所感觉到的工具重量会减轻。

您可以按照具体用途，在不同的气流运行模式之间切换。将吸力调节杆(12)旋转到3个位置之一。

开关位置 | 气流类型 | 用途
--- | --- | ---
| ① 外部气流 | 特别适用于在打磨速度较高及无负压的情况下打磨墙壁
| ② 外部和内部气流混合 | 中等打磨功率，带负压效应
| ③ 外部和内部气流混合 | 特别适用于天花板打磨，打磨速度较低但负压较高（吸力），确保所感受到的重量较低

##

您可以调节抽吸功率，以便在打磨速度和抽吸功率之间获得您所偏好的平衡程度。仅当内部气流激活时（表格内上部位置③）才能执行这一调节操作。

通过调节轮(1)调整抽吸功率：

- 1−5：低至高吸力，适用于打磨天花板
- 6：最高吸力，适用于打磨墙壁

请从低抽吸功率（位置1）开始，然后缓慢提升功率，直至能感觉到压紧力。

高抽吸功率帮助您轻松打磨天花板和墙壁。但调节得过大的抽吸功率可能导致本电动工具晃动，从而对导向功能造成负面影响。