# Пайдалану нұсқаулары

- Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.

- Электр құралын жерге қоюдан алдын оның тоқтауын күтіңіз.

- Электр құралын жанға қоймаңыз. Тегістеу тәрелкесін ұзақ уақытті деформациялануы мүмкін.

- Электр құралы тұрақты пайдалануға арналмаған. Оны, мысалы, қысқыш немесе верстакке бекіту мүмкін емес.

##

Электр құралын қосып толық ажарлау бетін өңделетін жерге қойып күшпен қатты басып дайындама үстінен жылжытыңыз.

Көшіру деңгейі және ажарланған бет сапасы ажарлағыш дискінің таңдауына, таңдалған айналу жиілігіне және басу күшіне қарай реттеледі.

Тек мінсіз тегістеу дискімен ғана дұрыс тегістеуге, сол арқылы электр құралын сақтауға болады.

Ажарлау дискінің қызмет мерзімін ұзарту үшін бірқалыпты басуға талпыныңыз.

Өте қатты басу электр құралы мен тегістеу дискінің тез тозуын тудырады.

Металл өңдеген тегістеу дискін басқа материалдар үшін пайдаланбаңыз.

Тек түпнұсқа Bosch ажарлағыш керек-жарақтарын пайдаланыңыз.

##

Алмалы-салмалы қылшақ сегментінің көмегімен қабырға/төбе мен ажарлау тәрелкесінің арасындағы бүйірлік қашықтықты азайтуға болады.

- Қылшақ сегментінің (17) бекіткішін (11) басып тұрыңыз.
- Қылшақ сегментін (17) алға қайырып, шығарып алыңыз.
- Енгізу үшін қылшақ сегментін (17) бекіткіштің (11) қарама-қарсы жағына іліп, оны тірелгенше ажарлағыш бастиекке (10) қарай қайырыңыз.

##

Төменгі қысым биіктігіне қарай қабылданатын құрал салмағын азайтуға болады.

Қолдану мақсатына қарай әртүрлі ауа ағыны режимдерінің арасында ауыстырып қосуға болады. Сору күшін реттегіш иінтіректі (12) 3 позицияның біріне бұраңыз.

Ажыратқыш күйі | Ауа ағынының түрі | Қолданылуы
--- | --- | ---
| ① сыртқы ауа ағыны | қабырғаларды жоғары ажарлау жылдамдығымен және төменгі қысымсыз ажарлау үшін мінсіз
| ② аралас сыртқы мен ішкі ауа ағыны | Төменгі қысым әсерімен орташа ажарлау күші
| ③ аралас сыртқы мен ішкі ауа ағыны | Төбелерді төмен ажарлау жылдамдығымен, бірақ қабылданған аз салмақ үшін жоғары төменгі қысыммен (сору күші) ажарлау үшін мінсіз

##

Сору күшін, қалаулы тепе-теңдігіңіз ажарлау жылдамдығы мен сору күшінің арасында сақталатындай етіп реттеуге болады. Реттеуді, ішкі ауа ағыны (жоғарыдағы кестеде ③ позициясы) іске қосылған кезде ғана орындауға болады.

Сору күшін айналмалы реттегішпен (1) бейімдеңіз:

- 1−5: төмен-жоғары сору күші, төбелерді ажарлауға арналған
- 6: ең жоғары сору күші, қабырлғаларды ажарлауға арналған

Төмен сору күшінен (1-реттеу) бастап, оны, сезілетін қысым пайда болғанша, баяу көтеріңіз.

Жоғары сору күші төбелер мен қабырғаларда шаршамай ажарлауға мүмкіндік береді. Тым қатты реттелген сору күші электр құралының дірілдеуіне әкеліп, басқару сипаттарын нашарлатуы мүмкін.