# Arbejdsvejledning

- Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el‑værktøjet.

- Vent, til el‑værktøjet står helt stille, før du lægger det fra dig.

- Læg ikke el-værktøjet på siden. Derved kan slibetallerkenen deformeres vedvarende.

- El-værktøjet er ikke egnet til stationær drift. Det må f.eks. ikke fastspændes i et skruestik eller fastgøres på en arbejdsbænk.

##

Tænd elværktøjet, sæt det med hele slibefladen på underlaget, der skal bearbejdes, og bevæg det hen over emnet med et moderat tryk.

Mængden af fjernet materiale og slibebilledet afgøres primært af det valgte slibeblad, det forvalgte omdrejningstal og pressetrykket.

Kun fejlfri slibeblade giver en god slibeeffekt og skåner elværktøjet.

Sørg for et ensartet pressetryk for at forlænge slibebladets levetid.

Et for højt pressetryk giver ikke et bedre sliberesultat, men øger blot slitagen på elværktøjet og slibebladet.

Brug aldrig et slibeblad, som har været brugt til bearbejdning af metal, på andre materialer.

Brug kun originalt Bosch-slibetilbehør.

##

Via det aftagelige børstesegment kan du reducere afstanden i siden mellem væg/loft og slibeskiven.

- Hold låsen (11) til børstesegmentet (17) indtrykket.
- Sving børstesegmentet (17) fremad, og træk den af.
- Ved isætning skal du fastgøre børstesegmentet (17) i den modsatte side af låsen (11) og svinge slibehovedet (10), indtil det går i indgreb.

##

Afhængigt af størrelsen af undertrykket kan værktøjets faktiske vægt reduceres.

Afhængigt af anvendelsesformålet kan du indstille luftstrømmen til forskellige driftstilstande. Drej indstillingsgrebet til indstilling af sugekraft (12) til en af de 3 positioner.

Kontaktstilling | Typen af luftstrøm | Brug
--- | --- | ---
| ① ekstern luftstrøm | Ideel til slibning af vægge med høj slibehastighed og uden undertryk
| ② blandet ekstern og intern luftstrøm | Middel slibeydelse med undertryksvirkning
| ③ blandet ekstern og intern luftstrøm | Ideel til slibning af lofter, med lav slibehastighed, men højt undertryk (sugekraft) til en lav faktisk værktøjsvægt

##

Du kan indstille sugeydelsen, så du opnår den foretrukne balance mellem slibehastighed og sugeydelse. Reguleringen kan kun foretages, hvis den indvendige luftstrøm er aktiveret (positionen ③ i tabellen ovenfor).

Tilpas sugeydelsen med indstillingshjulet (1):

- 1-5: laveste til højeste sugekraft, egnet til slibning af lofter
- 6: højeste sugekraft, egnet til slibning af vægge

Start med en lav sugeydelse (stillingen 1), og forøg langsomt ydelsen, indtil der er indstillet et mærkbart pressetryk.

En høj sugeydelse sikrer en mindre trættende slibning af lofter og vægge. Hvis sugeydelsen er indstillet for højt, kan el-værktøjet begynde at ryste, så det bliver vanskelige at styre.