# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัดผนังกำแพง |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 GD4 0..‎
การตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า |  | ●
ระบบ‌อิเล็กทรอนิกส์‌คงที่‌ |  | ●
การสตาร์ท‌แบบ‌นุ่มนวล |  | ●
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 550
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า n₀ | min–1 | 340−910
เส้นผ่าศูนย์กลางจานรองขัด | มม. | 215
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด | มม. | 225
ท่อดูดที่เข้ากันได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | มม. | 45
หัวดูดฝุ่น (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | มม. | 45/35/32
ความยาวรุ่นสั้น (ไม่มีท่อต่อ) | ม. | 1.1
ความยาวรุ่นมาตรฐาน (พร้อมท่อต่อ 1 ชิ้น)A) | ม. | 1.7
ความยาวรุ่นยาว (พร้อมท่อต่อ 2 ชิ้น) | ม. | 2.3
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014
รุ่นสั้น | กก. | 4.1
รุ่นมาตรฐาน | กก. | 4.8
ระดับความปลอดภัย |  | /I

A)

  ขอบเขตการจัดส่งมาตรฐาน

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac