# Výmena medzipodložky (pozri obrázok A)

Pri použití mäkkého brúsneho taniera (štandardný rozsah dodávky) je nutné vždy používať medzipodložku (14).

Pri odoberaní medzipodložky (14) nadvihnite medzipodložku zboku a snímte ju z brúsneho taniera (16).

Pred založením novej medzipodložky odstráňte nečistoty a prach z brúsneho taniera (16), napr. štetcom.

Povrch brúsneho taniera (16) je zo suchého zipsu, aby sa medzipodložky dali rýchlo a jednoducho upevniť.

Medzipodložku (14) pevne pritlačte na spodnú stranu brúsneho taniera (16).

Aby bolo zaručené optimálne odsávanie prachu, dbajte na to, aby sa výrezy medzipodložky (14) zhodovali s otvormi na brúsnom tanieri (16).