# Scelta del platorello

Kit platorello morbidoA) (2 608 000 766) | Per impiego universale su superfici piane e convesse Il kit è composto da platorello morbido e strato intermedio (2 608 000 765). Il platorello deve essere utilizzato solo con lo strato intermedio.
Platorello di media durezza (2 608 000 764) | Elevata capacità di asportazione, ideale per l’intonaco duro e per la rimozione di vecchie pitture murali Per impiego su superfici piane Il supporto di aspirazione ottimale facilita il lavoro quando si impiega un aspiratore.

A)

  Dotazione standard