# Αλλαγή βάσης δίσκου λείανσης (βλέπε εικόνα B)

Υπόδειξη: Αλλάξτε αμέσως έναν χαλασμένο ελαστικό δίσκο λείανσης (16).

Αφαιρέστε το φύλλο λείανσης (13) και τον ενδιάμεσο μαλακό δίσκο (14). Ξεβιδώστε εντελώς τη βίδα (15) και αφαιρέστε τη βάση του δίσκου λείανσης (16). Τοποθετήστε τη νέα βάση δίσκου λείανσης (16) και σφίξτε τη βίδα ξανά σταθερά.

Υπόδειξη: Προσέξτε κατά την τοποθέτηση του ελαστικού δίσκου λείανσης, ώστε τα δόντια του εξαρτήματος μετάδοσης της κίνησης να πιάσουν στις εγκοπές του ελαστικού δίσκου λείανσης.

Υπόδειξη: Ένας χαλασμένος φορέας του ελαστικού δίσκου λείανσης επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τα ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.