# Uputstva za rad

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga odložite.

- Ne postavljajte električni alat na stranu. Brusni tanjir bi mogao na taj način trajno da promeni oblik.

- Električni alat nije namenjen za stacionarni režim rada. Ne sme npr. da se stavi u stegu ili da se pričvrsti za radnu klupu.

##

Uključite električni alat, postavite ga sa celom površinom brušenja na podlogu koju treba obrađivati i pokrećite ga sa umerenim pritiskom preko radnog komada.

Učinak u skidanju i brusna slika su znatno određeni izborom brusnog lista, izborom stepena broja obrtaja i kontaktnim pritiskom.

Samo besprekorni brusni listovi daju dobar učinak brušenja i čuvaju električni alat.

Pazite na ravnomeran pritisak, da bi povećali životni vek brusnih listova.

Prekomerno povećavanje pritiska ne vodi većem učinku brušenja, već jačem habanju električnog alata i brusnog lista.

Ne koristite više brusni list sa kojim je obrađivan metal, za druge materijale.

Koristite samo originalni Bosch brusni pribor.

##

Pomoću segmenta sa četkom koji se skida možete da redukujete bočno odstojanje između zida/tavanice i brusnog tanjira.

- Držite pritisnutu blokadu (11) segmenta sa četkom (17).
- Zakrenite segment sa četkom (17) prema napred i skinite da.
- Za umetanje zakačite segment sa četkom (17) na suprotnoj strani blokade (11), i zakrenite ga ka brusnoj glavi (10) tako da ulegne.

##

U zavisnosti od snage potpritiska, može da se smanji percipirana težina alata.

U zavisnosti od svrhe primene, možete da menjate između različitih režima vazdušne struje. Okrenite polugu za podešavanje usisne snage (12) u jedan od 3 položaja.

Položaj prekidača | Vrsta vazdušne struje | Upotreba
--- | --- | ---
| ① eksterna vazdušna struja | idealno za brušenje zidova velikom brzinom brušenja i bez potpritiska
| ② pomešana eksterna i interna vazdušna struja | srednja snaga brušenja sa efektom potpritiska
| ③ pomešana eksterna i interna vazdušna struja | idealno za brušenje tavanica, sa malom brzinom brušenja, ali velikim potpritiskom (snagom usisavanja) za malu percepiranu težinu

##

Usisnu snagu možete tako da podesite da očuvate željenu ravnotežu između brzine brušenja i efekta usisavanja. Regulacija može da se vrši samo kada je aktivirana unutrašnja vazdušna struja (položaj ③ u gornjoj tabeli).

Prilagodite usisnu snagu pomoću točkića za podešavanje (1):

- 1−5: mala do velika usisna snaga, pogodna za brušenje tavanica
- 6: najveća usisna snaga, pogodna za brušenje zidova

Počnite sa malom usisnom snagom (položaj 1), pa je zatim polako povećavajte sve dok se ne formira osetan usisni pritisak.

Velika usisna snaga omogućuje brušenje bez umaranja na tavanicama i zidovima. Visoko podešena usisna snaga može da dovede do trešenja električnog alata i tako pogorša vođenje.