# Jatkoputken asentaminen/irrottaminen (katso kuvat C−D)

Käytä jatkoputkea (9) vain tarvittaessa: ilman jatkoputkea hionta on huomattavasti vaivattomampaa.

Huomautus: laitteessa saa käyttää korkeintaan 2 jatkoputkea.

Hiomapään/kahvaosan/jatkoputken välisen liitoksen avaaminen (katso kuva C):

- ➊ Avaa kiristysvipu (8).
- ➋ Avaa lukitushaka (7).
- ➌ Vedä osat irti toisistaan.

Hiomapään/kahvaosan/jatkoputken välisen liitoksen sulkeminen (katso kuva D):

- ➍ Kytke haluamasi liitoksen mukaan hiomapää (10), kahvaosa (6) tai jatkoputket (9) toisiinsa kiinni.
- ➎ Sulje lukitushaka (7).
- ➏ Paina kiristysvipua (8), kunnes se on suorassa kulmassa hiomapäähän (10), kahvaosaan (6) tai jatkoputkeen (9) nähden.
- ➐ Kiristä epäkeskoruuvia (20).
- ➑ Sulje kiristysvipu (8).

Tarkasta aina, että kaikki liitososat on kiinnitetty ja lukittu lukitushakojen (7) ja lukitusvipujen (8) kanssa.