# Вказівки щодо роботи

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Перед тим, як покласти електроінструмент, зачекайте, поки він не зупиниться.

- Не кладіть електроінструмент на бік. Так можна безповоротно деформувати шліфувальну тарілку.

- Цей електроінструмент не призначений для стаціонарного використання. Не можна, напр., затискати його в лещата або закріплювати його на верстаті.

##

Увімкніть електроприлад, приставте його всією шліфувальною поверхнею до оброблюваної основи та водіть ним з помірним натискуванням по оброблюваній заготовці.

Продуктивність роботи і характер шліфованої поверхні істотно залежать від обраної абразивної шкурки, встановленої частоти обертання і сили притискування.

Лише бездоганні шліфувальні шкурки забезпечують високу продуктивність шліфування і бережуть електроприлад.

Щоб шліфувальної шкурки вистачило на довше, слідкуйте за рівномірним натискуванням.

Занадто сильне натискування не підвищує продуктивність шліфування, а лише призводить до скорішого зношення електроприладу і шліфувальної шкурки.

Не використовуйте шліфувальну шкурку, якою оброблявся метал, для інших матеріалів.

Використовуйте лише оригінальне шліфувальне приладдя Bosch.

##

Знімний щітковий сегмент дозволяє зменшити бічну відстань між стіною/стелею і опорною шліфувальною тарілкою.

- Утримуйте фіксатор (11) щіткового сегмента (17).
- Поверніть щітковий сегмент (17) вперед і зніміть його.
- Для встановлення зачепіть щітковий сегмент (17) за протилежну сторону фіксатора (11) і повертайте його у напрямку до шліфувальної голівки (10) до фіксації.

##

Залежно від рівня тиску вага інструмента, що сприймається, може бути зменшена.

Ви можете перемикатися між різними режимами повітряного потоку залежно від передбачуваного варіанта використання. Поверніть важіль регулювання потужності всмоктування (12) в одне з 3 положень.

Положення вимикача | Тип повітряного потоку | Застосування
--- | --- | ---
| ① зовнішній повітряний потік | ідеально підходить для шліфування стін з високою швидкістю без вакуумування
| ② змішані зовнішній і внутрішній повітряні потоки | середня продуктивність шліфування з ефектом вакуумування
| ③ змішані зовнішній і внутрішній повітряні потоки | ідеально підходить для шліфування стель, з низькою швидкістю шліфування, але з високим рівнем вакуумування (силою всмоктування) для невеликої ваги, що сприймається

##

Ви можете відрегулювати потужність всмоктування, щоб домогтися бажаного балансу між швидкістю шліфування і потужністю всмоктування. Регулювання можливе, тільки якщо активований внутрішній потік повітря (позиція ③ в таблиці вище).

Відрегулюйте потужність всмоктування за допомогою регулювального коліщатка (1):

- 1–5: від слабкого до потужного всмоктування, підходить для шліфування стель
- 6: найвища потужність всмоктування, підходить для шліфування стін

Починайте роботу з низькою потужністю всмоктування (положення 1) і поступово збільшуйте її, поки не відчуєте тиск.

Висока потужність всмоктування дозволяє шліфувати стелі і стіни без зайвої втоми. Якщо встановлена ​​занадто висока потужність всмоктування, електроінструмент може вібрувати, що призведе до менш комфортного ведення інструмента.