# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V‑os beren‌de‌zé‌seket 220 V hálózati feszültségről is szabad üzemeltetni.

##

A (2) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. Nagyobb számok magas fordulatszámot, alacsony számok alacsony fordulatszámot jelentenek.

A konstanselektronika a fordulatszámot üresjáratban és terhelés alatt gyakorlatilag állandó értéken tartja és garantálja az egyenletes munkateljesítményt.

Az elektronikus lágy indítás bekapcsoláskor korlátozza a forgatónyomatékot és megnöveli a motor élettartamát.

##

- Gondoskodjon arról, hogy működtetni tudja a be-/kikapcsolót, anélkül, hogy ehhez el kellene engednie a fogantyút.

Az elektromos kéziszerszám bekapcsolásához tolja el előre a (3) be-/kikapcsolót, úgy hogy a kapcsolón a „I“ jel jelenjen meg.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához tolja el hátra a (3) be-/kikapcsolót, úgy hogy a kapcsolón a „0“ jel jelenjen meg.

##

Spatulya/ gipszkeménység | Fal/ Mennyezet | Belső/külső levegőáram | Elszívási teljesítmény | Fordulatszám-fokozat | Csiszolópapír szemcsenagyság
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Különösen puha/Puha | Fal/Mennyezet | ➀ | 6 | 2–4 | P180-tól kezdve
Közepes keménység | Fal | ➀ | 6 | 4–6 | P120-tól kezdve
Mennyezet | ➂ | 1–5 (optimális: 3)
Különösen kemény | Fal/Mennyezet | ➀ egyenetlen felület esetén | 6 | 4–6 | P100-tól kezdve
➂ egyenletes felület esetén | 1–3