# Wkładanie/wyjmowanie rury (zob. rys. C−D)

Rury (9) należy stosować tylko w razie potrzeby: w przypadku braku rury szlifowanie wymaga zdecydowanie mniej wysiłku.

Wskazówka: Podczas pracy wolno używać maksymalnie 2 rur.

Odblokowanie połączenia pomiędzy głowicą szlifierską, uchwytem i rurą (zob. rys. C):

- ➊ Otworzyć dźwignię mocującą (8).
- ➋ Otworzyć hak zabezpieczający (7).
- ➌ Rozsunąć połączone dotychczas elementy.

Zablokowanie połączenia pomiędzy głowicą szlifierską, uchwytem i rurą (zob. rys. D):

- ➍ W zależności od żądanego wariantu połączenia połączyć głowicę szlifierską (10), uchwyt (6) lub rury (9) ze sobą.
- ➎ Zamknąć hak zabezpieczający (7).
- ➏ Nacisnąć dźwignię mocującą (8) na tyle, aby znalazła się pod kątem prostym względem głowicy szlifierskiej (10), uchwytu (6) lub rury (9).
- ➐ Mocno dokręcić śrubę mimośrodową (20).
- ➑ Zamknąć dźwignię mocującą (8).

Zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są właściwie zamocowane i zabezpieczone za pomocą haków zabezpieczających (7) i dźwigni mocujących (8).