# Aspirarea prafului/aşchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale pot fi nocive pentru sănătate. Atingerea sau inhalarea acestor pulberi poate provoca reacţii alergice şi/sau afecţiuni ale căilor respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi sunt considerate a fi cancerigene.

- Foloseşte pe cât posibil un sistem de aspirare a prafului adecvat pentru materialul prelucrat.
- Asigură o ventilaţie optimă a spaţiului de lucru.
- Poartă întotdeauna o mască de protecţie respiratorie din clasa de filtrare P2.

## Racordarea sistemului de aspirare a prafului (consultă imaginea E)

În funcţie de aspiratorul utilizat, alege una dintre cele două posibilităţi de racordare:

- Introdu furtunul de aspirare (21) în ştuţul de evacuare (5) de pe elementul de prindere (6) şi lasă-l să se fixeze. Racordaţi furtunul de aspirare (21) la un aspirator.
- Introdu adaptorul (22) în ştuţul de evacuare (5) şi lasă-l să se fixeze. Introdu duza (23) a aspiratorului în adaptor (22).

Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator special.

Pentru suprafeţe mari, utilizează aspiratorul GAS 35 L/M AFC sau GAS 55 M AFC deoarece acestea asigură puterea de aspirare continuă necesară.

Atunci când prelucraţi suprafeţe verticale ţineţi astfel scula electrică încât furtunul de aspirare să fie îndreptat în jos.

## Montarea/Demontarea clemei de furtun/cablu (consultă imaginea F)

Împinge clema de furtun/cablu (24) peste furtunul de aspirare (21). Introdu cablul de alimentare electrică în canelura pentru cablu de la clema de furtun/cablu.

Pentru demontare, trage clema de furtun/cablu (24) de pe furtunul de aspirare (21) şi trage cablul de alimentare electrică din clema de furtun/cablu.