# Alegerea padului intermediar (consultă imaginea A)

La utilizarea unui disc de şlefuire moale (inclus în pachetul de livrare standard), trebuie utilizat întotdeauna un pad intermediar (14).

Pentru scoaterea padului intermediar (14), ridică-l în lateral şi trage-l de pe discul de şlefuire (16).

Înainte de montarea unui pad intermediar, îndepărtează impurităţile şi praful de pe discul de şlefuire (16), de exemplu, cu o pensulă.

Suprafaţa discului de şlefuire (16) este alcătuită dintr-un ţesătură tip arici, care permite fixarea rapidă şi uşoară a padului intermediar.

Apasă ferm padul intermediar (14) pe partea inferioară a discului de şlefuire (16).

Pentru garantarea unei aspirări optime a prafului, asigură-te că decupajele din padul intermediar (14) coincid cu orificiile din discul de şlefuire (16).