# Výmena brúsneho listu (pozri obrázok A)

Pri odoberaní brúsneho listu (13) ho zboku nadvihnite a stiahnite z medzipodložky (14).

Pred založením nového brúsneho listu odstráňte nečistoty a prach z medzipodložky (14), napr. štetcom.

Povrch medzipodložky (14) pozostáva zo suchého zipsu, aby sa brúsne listy dali suchým zipsom rýchlo a jednoducho upevniť.

Brúsny list (13) pevne pritlačte na dolnú stranu medzipodložky (14).

Aby bolo zaručené optimálne odsávanie prachu, dbajte na to, aby sa výrezy v brúsnom liste (13) zhodovali s otvormi na medzipodložke (14) a s otvormi na brúsnom tanieri (16).

Upozornenie: Pri použití polotvrdého brúsneho taniera (príslušenstvo) nie je potrebná žiadna medzipodložka (14), brúsny list (13) sa upevňuje priamo na brúsny tanier (16). Inak výmena prebieha podľa tu uvedeného opisu.