# Skift af slibeskive (se billede B)

Bemærk: Udskift straks en beskadiget slibetallerken (16).

Træk slibebladet (13) og mellempolstringen (14) af. Skru skruen (15) helt ud, og tag slibeskiven (16) af. Sæt den nye slibeskive (16) på, og spænd skruen igen.

Bemærk: Sørg ved påsætning af slibetallerkenen for, at medbringerens fortandinger når ind i slibetallerkenens udsparinger.

Bemærk: En beskadiget slibetallerkenholder må kun udskiftes af en autoriseret kundeservice for Bosch-elværktøj.