# Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache | Abhilfe
--- | ---
Der Trockenbauschleifer läuft nicht rund oder holpert auf der Oberfläche.
Die Ansaugwirkung ist zu stark. | Reduzieren Sie die Ansaugleistung oder schalten Sie bei Bedarf auf Außenabsaugung um.
Das Spachtelmaterial bzw. die Untergründe sind hart. | Reduzieren Sie die Ansaugleistung oder schalten Sie bei Bedarf auf Außenabsaugung um.
Reduzieren Sie die Drehzahl.
Der Abtrag des zu bearbeitenden Materials ist zu groß.
Die Drehzahl des Trockenbauschleifers ist zu hoch. | Reduzieren Sie die Drehzahl.
Die Ansaugwirkung am Trockenbauschleifer ist zu stark. | Reduzieren Sie die Ansaugwirkung oder schalten Sie auf Außenabsaugung um.
Das Spachtelmaterial hat einen hohen Füllstoffanteil oder ist sehr weich. | Schalten Sie die Außenabsaugung ein, stellen Sie das Stellrad Ansaugleistung auf Stufe 6, reduzieren Sie in extremen Fällen die Drehzahl.
Die Körnung des Schleifmittels ist zu grob. | Verwenden Sie ein Schleifblatt mit feinerer Körnung.
Die Oberflächenqualität ist nicht optimal.
Die Körnung des Schleifmittels ist zu grob. | Verwenden Sie ein Schleifblatt mit feinerer Körnung.
Die Trocknungszeiten des Spachtelmaterials wurden nicht eingehalten. | Beachten Sie die technischen Merkblätter und Empfehlungen des Herstellers.
Die Ansaugwirkung ist zu stark. | Reduzieren Sie die Ansaugleistung.
Das Spachtelmaterial hat einen hohen Füllstoffanteil oder ist sehr weich. | Verwenden Sie ein Schleifblatt mit feinerer Körnung.
Das laufende Elektrowerkzeug wurde auf die Oberfläche aufgesetzt (Riefenbildung). | Setzen Sie das Elektrowerkzeug auf und schalten Sie dann erst ein.
Arbeiten Sie auf der Fläche, arbeiten Sie immer mit dem abnehmbaren Bürstensegment.
Es befinden sich Schleifriefen auf der Oberfläche.
Der harte Schleifteller wurde schräg auf die Oberfläche aufgesetzt. | Weichen Schleifteller mit Zwischenpolster verwenden.
Bei sehr weichem Spachtelmaterial ist der Schleifteller zu hart bzw. die Schleifmittelkörnung zu grob. | Weichen Schleifteller mit Zwischenpolster verwenden.
Wählen Sie eine feinere Schleifmittelkörnung.
Die Absaugwirkung ist unzureichend.
Die Absaugleistung am Sauger ist zu niedrig. | Erhöhen Sie die Saugkraft am Sauger.
Die Drehzahl des Trockenbauschleifers ist zu hoch. | Reduzieren Sie die Drehzahl.
Die Innenabsaugung am Trockenbauschleifer ist zu niedrig. | Reduzieren Sie die Ansaugleistung oder schalten Sie auf Außenabsaugung um.
Das Spachtelmaterial hat einen hohen Füllstoffanteil oder ist sehr weich. | Schalten Sie die Außenabsaugung ein, stellen Sie das Stellrad Ansaugleistung auf Stufe 6, reduzieren Sie in extremen Fällen die Drehzahl.
Der Hauptfilter des Staubsaugers ist blockiert/verstopft. | Reinigen Sie regelmäßig das Filterelement: Möglichkeit 1: Stellen Sie die Saugkraftregulierung auf maximale Saugleistung. Verschließen Sie 10 Sekunden mit der Handfläche Düsen-, Absaugschlauch- oder Ansaugöffnung am Sauger so lange, bis die automatische Reinigung einsetzt. Möglichkeit 2: Reinigen Sie das Filterelement mechanisch (absaugen). Möglichkeit 3: Prüfen Sie das Filterelement auf Beschädigung und Verstopfung. Setzen Sie regelmäßig ein neues Filterelement ein.
Ein Vlies-Staubbeutel wird verwendet. | Verwenden Sie einen Entsorgungsstaubbeutel.
Der Absaugschlauch ist verstopft oder abgeknickt. | Entfernen Sie die Verstopfung oder beseitigen Sie den Knick.
Der Staubbehälter des Saugers ist voll. | Entleeren Sie den Staubbehälter des Saugers.