# Viat – syyt ja korjausohjeet

Syy | Korjausohje
--- | ---
Väliseinien hiomakone ei toimi tasaisesti tai huojuu pinnalla.
Imuvoima on liian suuri. | Vähennä imutehoa tai vaihda tarvittaessa ulkoiseen pölynpoistoon.
Pakkelimateriaali tai alustat ovat liian kovia. | Vähennä imutehoa tai vaihda tarvittaessa ulkoiseen pölynpoistoon.
Vähennä kierroslukua.
Työstettävää materiaalia irtoaa liikaa.
Väliseinien hiomakoneen kierrosluku on liian suuri. | Vähennä kierroslukua.
Väliseinien hiomakoneen imuvoima on liian suuri. | Vähennä imuvoimaa tai vaihda ulkoiseen pölynpoistoon.
Pakkelimateriaalin täyteaineosuus on liian suuri tai materiaali on erittäin pehmeää. | Vaihda ulkoiseen pölynpoistoon, säädä imuvoiman säätörengas asentoon 6, vähennä ääritapauksissa kierroslukua.
Hiomatarvike on liian karkea. | Käytä karkeudeltaan hienompaa hiomapyöröä.
Pintamateriaali ei ole optimaalinen.
Hiomatarvike on liian karkea. | Käytä karkeudeltaan hienompaa hiomapyöröä.
Pakkelimateriaalin kuivumisaikaa ei ole noudatettu. | Huomioi valmistajan tekniset tiedotteet ja suositukset.
Imuvoima on liian suuri. | Vähennä imutehoa.
Pakkelimateriaalin täyteaineosuus on liian suuri tai materiaali on erittäin pehmeää. | Käytä karkeudeltaan hienompaa hiomapyöröä.
Käynnissä oleva sähkötyökalu on asetettu pintaa vasten (aiheuttanut uria). | Aseta sähkötyökalu pintaa vasten ja käynnistä moottori vasta sen jälkeen.
Jos hiot tasaista pintaa, käytä aina irrotettavaa harjaosaa.
Pintaan on syntynyt hiomauria.
Kova hiomalautanen on asetettu vinossa pintaa vasten. | Käytä pehmeää hiomalautasta välityynyn kanssa.
Erittäin pehmeän pakkelimateriaalin hionnassa hiomalautanen on liian kova tai hiomatarvike on liian karkea. | Käytä pehmeää hiomalautasta välityynyn kanssa.
Valitse hienorakeinen hiomatarvike.
Imuvoima on liian heikko.
Imurin imuteho on liian matala. | Lisää imurin imuvoimaa.
Väliseinien hiomakoneen kierrosluku on liian suuri. | Vähennä kierroslukua.
Väliseinien hiomakoneen sisäinen pölynpoisto on liian heikkoa. | Vähennä imutehoa tai vaihda ulkoiseen pölynpoistoon.
Pakkelimateriaalin täyteaineosuus on liian suuri tai materiaali on erittäin pehmeää. | Vaihda ulkoiseen pölynpoistoon, säädä imuvoiman säätörengas asentoon 6, vähennä ääritapauksissa kierroslukua.
Pölynimurin pääsuodatin on tukossa. | Puhdista suodatin säännöllisin väliajoin: Vaihtoehto 1: säädä imuteho maksimiin. Sulje kämmenellä imurin suulake-, imuletku- tai imuaukko 10 sekunnin ajaksi, kunnes automaattinen puhdistus alkaa. Vaihtoehto 2: puhdista suodatin mekaanisesti (imuroimalla). Vaihtoehto 3: tarkista suodatin vaurioiden ja tukoksen varalta. Asenna uusi suodatin säännöllisin väliajoin.
Laitteeseen on asennettu kuitukankainen pölypussi. | Käytä jätesäkkiä.
Imuletku on tukossa tai taittunut. | Poista tukos tai suorista taittuma.
Imurin pölysäiliö on täynnä. | Tyhjennä imurin pölysäiliö.