# Смяна на листа шкурка (вж. фиг. A)

За сваляне на листа шкурка (13) го повдигнете странично и го изтеглете от междинната подложка (14).

Преди поставянето на нов лист шкурка отстранете мръсотията и прахта от междинната подложка (14), напр. с четчица.

Повърхността на междинната подложка (14) се състои от залепваща повърхност, за да можете да закрепвате листовете шкурка със залепващо покритие бързо и лесно.

Притиснете листа шкурка (13) здраво към долната страна на междинната подложка (14).

За осигуряване на оптимална степен на прахоулавяне внимавайте щанцованите отвори на листа шкурка (13) да съвпадат с отворите на междинната подложка (14) и отворите в шлифоващия диск (16).

Указание: При използване на средно твърд шлифоващ диск (принадлежност) не е нужна междинна подложка (14), листът шкурка (13) се закрепва директно върху шлифоващия диск (16). С изключение на това смяната става както е описано тук.