# Lỗi – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa
--- | ---
Máy mài vách khô không chạy tròn hoặc va đập trên bề mặt.
Hiệu ứng hút quá mạnh. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài nếu cần.
Vật liệu trám hoặc nền cứng. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài nếu cần.
Giảm số vòng quay.
Khả năng loại bỏ nguyên liệu cần gia công cực lớn.
Số vòng quay của máy mài vách khô quá cao. | Giảm số vòng quay.
Hiệu quả hút trên máy mài vách khô quá mạnh. | Giảm hiệu quả hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài.
Chất liệu trám có tỷ lệ chất trám cao hoặc rất mềm. | Bật hút bên ngoài, đặt núm xoay công suất hút ở mức 6, trong trường hợp khẩn cấp hãy giảm tốc độ.
Kích cỡ hạt của chất liệu mài quá thô. | Sử dụng giấy nhám loại có hạt nhỏ mịn vào.
Chất lượng bề mặt không tối ưu.
Kích cỡ hạt của chất liệu mài quá thô. | Sử dụng giấy nhám loại có hạt nhỏ mịn vào.
Thời gian làm khô của vật liệu trám không được tuân thủ. | Hãy chú ý tuân thủ tờ thông số kỹ thuật và khuyến nghị của nhà sản xuất.
Hiệu ứng hút quá mạnh. | Giảm công suất hút.
Chất liệu trám có tỷ lệ chất trám cao hoặc rất mềm. | Sử dụng giấy nhám loại có hạt nhỏ mịn vào.
Dụng cụ điện đang chạy được đặt trên bề mặt (Trầy xước). | Chỉ đặt dụng cụ điện và sau đó bật nó lên.
Nếu bạn làm việc trên bề mặt, hãy luôn làm việc với phân đoạn bàn chải có thể tháo rời.
Có vết mài trên bề mặt.
Dĩa mài cứng được đặt nghiêng trên bề mặt. | Sử dụng một dĩa chà có đệm giữa.
Với vật liệu trám quá mềm, dĩa chà quá cứng hoặc hạt mài quá thô. | Sử dụng một dĩa chà có đệm giữa.
Hãy chọn loại hạt chất liệu mài mịn.
Hiệu quả hút không đủ.
Công suất hút trên máy hút bụi quá thấp. | Tăng công suất hút trên máy hút bụi.
Số vòng quay của máy mài vách khô quá cao. | Giảm số vòng quay.
Hút bên trong trên máy mài vách khô quá thấp. | Giảm công suất hút hoặc chuyển sang hút bên ngoài.
Chất liệu trám có tỷ lệ chất trám cao hoặc rất mềm. | Bật hút bên ngoài, đặt núm xoay công suất hút ở mức 6, trong trường hợp khẩn cấp hãy giảm tốc độ.
Bộ lọc chính của máy hút bụi bị tắc/chặn. | Thường xuyên làm sạch ruột bộ lọc: Tùy chọn 1: Đặt điều chỉnh công suất hút thành công suất hút tối đa. Dùng lòng bàn tay đóng lỗ vòi, lỗ ống hút hoặc lỗ hút xả trên máy hút bụi trong 10 giây cho đến khi bắt đầu làm sạch tự động. Tùy chọn 2: Vệ sinh ruột bộ lọc bằng cơ học (hút). Tùy chọn 3: Kiểm tra ruột bộ lọc xem có bị hư hỏng và tắc nghẽn không. Sử dụng ruột bộ lọc mới thường xuyên.
Một túi bụi nỉ được sử dụng. | Sử dụng túi đựng bụi thải bỏ.
Ống hút xả bị tắc hoặc bị gấp khúc. | Loại bỏ tắc nghẽn hoặc gỡ bỏ gấp khúc.
Hộp chứa bụi của máy hút bụi đã đầy. | Đổ sạch hộp chứa bụi của máy hút bụi.