# Nasadenie/odobratie predlžovacej rúry (pozri obrázky C−D)

Predlžovacie rúry (9) používajte, iba ak je to potrebné: Práca bez predlžovacej rúry výrazne znižuje vynaloženú silu potrebnú na brúsenie.

Upozornenie: Možno použiť maximálne 2 predlžovacie rúry.

Povoľte spojenie medzi brúsnou hlavou/úchopovým dielom/predlžovacou rúrou (pozri obrázok C):

- ➊ Otvorte upínaciu páčku (8).
- ➋ Otvorte poistný háčik (7).
- ➌ Rozoberte doteraz spojené diely.

Zatvorte spojenie medzi brúsnou hlavou/úchopovým dielom/predlžovacou rúrou (pozri obrázok D):

- ➍ Podľa želaného spojenia zasuňte do seba brúsnu hlavu (10), úchopový diel (6) alebo predlžovaciu rúru (9).
- ➎ Zatvorte poistný háčik (7).
- ➏ Tlačte upínaciu páčku (8) dovtedy, kým nie je v pravom uhle k brúsnej hlave (10), úchopovému dielu (6) alebo predlžovacej rúre (9).
- ➐ Utiahnite excentrickú skrutku (20).
- ➑ Zatvorte upínaciu páčku (8).

Vždy skontrolujte, či sú všetky spojovacie diely zaistené a pevne spojené poistnými háčikmi (7) a upínacími páčkami (8).