# Udtagning/indsættelse af forlængerrør (se billede C−D)

Isæt kun forlængerrørene (9) ved behov: Når du arbejder uden forlængerrør, reduceres den kraftanvendelse, der er nødvendig for slibningen.

Bemærk: Der må maks. anvendes 2 forlængerrør.

Løsn forbindelsen mellem slibehoved/grebsdel/forlængerrør (se billede C):

- ➊ Åbn spændearmen (8).
- ➋ Åbn sikringskrogen (7).
- ➌ Træk de forbundne dele fra hinanden.

Lås forbindelsen mellem slibehoved/grebsdel/forlængerrør (se billede D):

- ➍ Skub slibehoved (10), grebsdel (6) og forlængerrør (9) ind i hinanden afhængigt af den ønskede forbindelse.
- ➎ Luk sikringskrogen (7).
- ➏ Tryk spændearmen (8) sammen, så den står vinkelret i forhold til slibehoved (10), grebsdel (6) og forlængerrør (9).
- ➐ Spænd excenterskruen (20).
- ➑ Luk spændearmen (8).

Kontrollér altid, om alle forbindelsesdelene er låst i sikringskrogen (7) og spændehåndtagene (8) og forbundet.