# Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте елек‌тро‌прилад і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

## Заміна з’єднувального шланга (див. мал. I)

Щоб зняти з’єднувальний шланг (18), звільніть гвинт на шланговому затискачі (25) за допомогою викрутки і зніміть шланговий затискач (25) разом зі з’єднувальним шлангом (18). Зніміть шланговий затискач (25). З протилежного боку з’єднувального шланга (18) витягніть внутрішній кожух (26) кріплення для шланга (27). Утримуючи внутрішній кожух (26), вигвинтіть з’єднувальний шланг (18).

Щоб встановити новий з’єднувальний шланг (18), візьміться за внутрішній кожух (26) і вкрутіть новий з’єднувальний шланг (18) до упору. Встановіть шланговий затискач (25) з іншого боку з’єднувального шланга (18). Розмістіть головку гвинта так, щоб за допомогою викрутки можна було затягнути шланговий затискач (25) на шліфувальній голівці (10) без зайвих зусиль з обертальним моментом близько 2 Нм.