# Tekniske data

Gipsplatesliper |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Turtallsinnstilling |  | ●
Konstantelektronikk |  | ●
Mykstart |  | ●
Opptatt effekt | W | 550
Tomgangsturtall n₀ | o/min | 340–910
Diameter på slipeskive | mm | 215
Slipebladdiameter | mm | 225
Egnet sugeslange (diameter) | mm | 45
Egnet støvsugermunnstykke (diameter) | mm | 45/35/32
Lengde på kort versjon (uten forlengerrør) | m | 1,1
Lengde på standardversjon (med 1 forlengerrør)A) | m | 1,7
Lengde på lang versjon (med 2 forlengerrør) | m | 2,3
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014
Kort versjon | kg | 4,1
Standardversjon | kg | 4,8
Kapslingsgrad |  | /I

A)

  Standardleveransens innhold

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.