# 技術性數據

乾式砂磨機 |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 GD4 0..‎
轉數設定 |  | ●
電子穩定控制系統 |  | ●
緩速起動 |  | ●
額定輸入功率 | W | 550
無負載轉數 n₀ | 次／分 | 340−910
磨盤直徑 | mm | 215
研磨直徑 | mm | 225
相容的吸塵管（直徑） | mm | 45
相容的吸塵頭（直徑） | mm | 45/35/32
短版長度（不含延長管） | m | 1.1
標準版長度（含 1 條延長管）A) | m | 1.7
長版長度（含 2 條延長管） | m | 2.3
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014
短版 | kg | 4.1
標準版 | kg | 4.8
絕緣等級 |  | /I

A)

  標準供貨範圍

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。