# Неисправность – Причины и устранение

Причина | Способ устранения
--- | ---
Шлифовальная машина по гипсокартону оставляет неровности и шероховатости на поверхности.
Слишком мощный эффект всасывания. | При необходимости уменьшите мощность всасывания или переключитесь на внешнее всасывание.
Твердая шпаклевка или грунтовое основание. | При необходимости уменьшите мощность всасывания или переключитесь на внешнее всасывание.
Уменьшите число оборотов.
Слишком обильное снятие материала.
Слишком высокое число оборотов шлифовальной машины по гипсокартону. | Уменьшите число оборотов.
Слишком мощный эффект всасывания шлифовальной машины по гипсокартону. | Уменьшите мощность эффекта всасывания или переключитесь на внешнее всасывание.
Шпаклевка имеет высокую долю наполнителя или очень мягкая. | Включите внешнее всасывание, установите регулировочное колесико мощности всасывания на уровень 6, в крайнем случае уменьшите скорость.
Слишком крупная зернистость шлифматериала. | Используйте шлифлист с мелкой зернистостью.
Несоответствующее качество обработки поверхности.
Слишком крупная зернистость шлифматериала. | Используйте шлифлист с мелкой зернистостью.
Несоблюдение времени высыхания шпаклевки. | Соблюдайте данные, указанные в технических паспортах, и рекомендации производителя.
Слишком мощный эффект всасывания. | Уменьшите мощность всасывания.
Шпаклевка имеет высокую долю наполнителя или очень мягкая. | Используйте шлифлист с мелкой зернистостью.
Работающий электроинструмент был установлен на поверхность (задиры). | Сначала устанавливайте электроинструмент, а затем включайте.
При обработке поверхности, всегда работайте со съемным щеточным сегментом.
На поверхности остаются следы шлифовки.
Твердую опорную шлифовальную тарелку кладут на поверхность под углом. | Используйте мягкую опорную тарелку с амортизирующей прокладкой.
При работе со слишком мягкой шпаклевкой – слишком твердая опорная шлифовальная тарелка или слишком крупная зернистость. | Используйте мягкую опорную тарелку с амортизирующей прокладкой.
Используйте шлифматериал с более мелкой зернистостью.
Недостаточно мощный эффект всасывания.
Мощность всасывания пылесоса слишком низкая. | Увеличьте мощность всасывания пылесоса.
Слишком высокое число оборотов шлифовальной машины по гипсокартону. | Уменьшите число оборотов.
Мощность внутреннего всасывания шлифовальной машины для гипсокартона слишком низкая. | Уменьшите мощность всасывания или переключитесь на внешнее всасывание.
Шпаклевка имеет высокую долю наполнителя или очень мягкая. | Включите внешнее всасывание, установите регулировочное колесико мощности всасывания на уровень 6, в крайнем случае уменьшите скорость.
Главный фильтр пылесоса засорен/забит. | Регулярно очищайте фильтроэлемент: Вариант 1: Установить регулировку мощности всасывания на максимальное значение мощности всасывания. Закройте насадку, шланг для пылесоса или всасывающее отверстие пылесоса ладонью на 10 секунд, пока не начнется автоматическая очистка. Вариант 2: Очистить фильтроэлемент механически (всасывание). Вариант 3: Проверить фильтроэлемент на предмет повреждений и засорения. Регулярно заменяйте старый фильтроэлемент.
Используется пылесборный мешок из нетканного материала. | Используйте мешок для сбора мусора.
Шланг для пылесоса засорился или перегнулся. | Устраните засор или расправьте перегиб.
Контейнер пылесоса для пыли полон. | Опорожните контейнер пылесоса для пыли.