# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu raditi i na 220 V.

##

Kotačićem za predbiranje broja okretaja (2) možete i tijekom rada prethodno odabrati potreban broj okretaja. Veći brojevi znače veliki broj okretaja, a manji brojevi mali broj okretaja.

Konstantna elektronika održava broj okretaja u praznom hodu i pri opterećenju gotovo konstantnim i time jamči jednolični radni učinak.

Elektroničko meko pokretanje ograničava zakretni moment kod uključivanja i time produljuje vijek trajanja motora.

##

- Provjerite možete li pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje bez otpuštanja ručke.

Za uključivanje električnog alata pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) prema naprijed tako da se na prekidaču pojavi „I“.

Za isključivanje električnog alata pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) prema natrag tako da se na prekidaču pojavi „0“.

##

Kit/ tvrdoća gipsa | Zid/ strop | Unutarnje/vanjsko strujanje zraka | Usisna snaga | Stupanj broja okretaja | Granulacija brusnog lista
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Iznimno mekan/mekan | Zid/strop | ➀ | 6 | 2–4 | od P180
Srednja tvrdoća | Zid | ➀ | 6 | 4–6 | od P120
Strop | ➂ | 1–5 (optimalno: 3)
Iznimno tvrd | Zid/strop | ➀ na neravnoj površini | 6 | 4–6 | od P100
➂ na ravnoj površini | 1–3