# Wymiana papieru ściernego (zob. rys. A)

Aby zdjąć papier ścierny (13), należy odchylić go z jednej strony, a następnie pociągnąć, zdejmu‌jąc z przekładki (14).

Przed założeniem nowego papieru ściernego należy oczyścić przekładkę (14) z za‌nie‌czysz‌czeń i kurzu, używając do tego np. pędzelka.

Powierzchnia przekładki (14) wykonana jest z tkaniny do mocowania na rzepy, aby możliwe było szybkie i łatwe założenie papieru ściernego.

Przyłożyć papier ścierny (13) do spodniej części przekładki (14) i mocno docisnąć.

Aby zagwarantować optymalne odsysanie pyłu, należy zwrócić uwagę na to, aby otwory w pa‌pierze ściernym (13) odpowiadały otworom w przekładce (14) i otworom w talerzu szlifierskim (16).

Wskazówka: W przypadku stosowania średnio twardego talerza szlifierskiego (osprzęt) nie ma potrzeby stosowania przekładki (14), papier ścierny (13) jest mocowany bezpośrednio do talerza szlifierskiego (16). Poza tym wymiana wygląda, tak jak to opisano wcześniej.