# Műszaki adatok

Szárazépítészeti csiszoló |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Fordulatszám-előválasztás |  | ●
Konstanselektronika |  | ●
Lágyindítás |  | ●
Névleges felvett teljesítmény | W | 550
Alapjárati fordulatszám n₀ | ford./perc | 340−910
Csiszolótányér-átmérő | mm | 215
Csiszolópapír-átmérő | mm | 225
Kompatibilis elszívótömlő (átmérő) | mm | 45
Kompatibilis porszívófúvóka (átmérő) | mm | 45/35/32
A rövid változat hossza (hosszabbítócső nélkül) | m | 1,1
A standard változat hossza (1 hosszabbítócsővel)A) | m | 1,7
A hosszú változat hossza (2 hosszabbítócsővel) | m | 2,3
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljárás) szerint
Rövid változat | kg | 4,1
Standard változat | kg | 4,8
Érintésvédelmi osztály |  | /I

A)

  A standard szállítmány tartalma

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.