# Odsávání prachu/třísek

Prach z různých materiálů může být zdraví škodlivý. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.
Určité druhy prachu jsou rakovinotvorné.

- Pokud možno používejte odsávání prachu vhodné pro příslušný materiál.
- Zajistěte dobré větrání pracoviště.
- Vždy noste respirátor třídy filtrace P2.

## Připojení odsávání prachu (viz obrázek E)

V závislosti na použitém vysavači zvolte jednu ze dvou možností připojení:

- Nasaďte odsávací hadici (21) do vyfukovacího hrdla (5) na rukojeti (6) a nechte ji zaskočit. Připojte odsávací hadici (21) k vysavači.
- Nasaďte adaptér (22) do vyfukovacího hrdla (5) a nechte ho zaskočit. Nasaďte hubici (23) vysavače do adaptéru (22).

Vysavač musí být vhodný pro broušený materiál.

Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.

Na velké povrchy používejte vysavač GAS 35 L/M AFC nebo GAS 55 M AFC, protože zaručují potřebný nepřetržitý sací výkon.

Při práci na svislých plochách držte elektronářadí tak, aby odsávací hadice směřovala dolů.

## Montáž/demontáž spony na hadici a kabel (viz obrázek F)

Nasaďte sponu na hadici a kabel (24) na odsávací hadici (21). Nasaďte síťový kabel do drážky ve sponě na hadici a kabel.

Pro demontáž vytáhněte sponu na hadici a kabel (24) z odsávací hadice (21) a vytáhněte z ní síťový kabel.