# Uporaba

- Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.

##

S kolescem za izbiro števila vrtljajev (2) lahko potrebno število vrtljajev nastavite tudi med delovanjem orodja. Višje številke označujejo višje število vrtljajev, nižje številke pa nižje število vrtljajev.

Sistem za ohranjanje števila vrtljajev skrbi za konstantno število vrtljajev v prostem teku in pri obremenitvi ter zagotavlja enakomerno delovno storilnost.

Elektronsko reguliran mehek zagon omejuje število vrtljajev pri vklopu in podaljšuje življenjsko dobo motorja.

##

- Prepričajte se, da lahko stikalo za vklop/izklop uporabljate, ne da bi izpustili ročaj.

Za vklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop (3) naprej, da se na stikalu pojavi „I“.

Za izklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop (3) nazaj, da se na stikalu pojavi „0“.

##

Kit/ strjen mavec | Stena/ strop | notranji/zunanji zračni tok | Zmogljivost sesanja | Stopnja števila vrtljajev | Zrnatost brusilnega lista
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Zelo mehko/mehko | Stena/strop | ➀ | 6 | 2–4 | od P180
Srednja trdota | Stena | ➀ | 6 | 4–6 | od P120
Strop | ➂ | 1–5 (optimalno: 3)
Zelo trdo | Stena/strop | ➀ za neravne površine | 6 | 4–6 | od P100
➂ za ravne površine | 1–3