# Menjava brusilnega krožnika (glejte sliko B)

Opomba: poškodovano brusilno ploščo (16) nemudoma zamenjajte.

Snemite brusilni list (13) in vmesno blazino (14). Vijak (15) popolnoma odvijte in odstranite brusilni krožnik (16). Namestite nov brusilni krožnik (16) in vijak znova privijte.

Opomba: pri nameščanju brusilne plošče se morajo zareze sojemalnika zaskočiti v odprtine brusilnega krožnika.

Opomba: poškodovan nosilec brusilne plošče sme zamenjati le pooblaščena servisna služba za Boscheva električna orodja.