# A csiszoló tányér kicserélése (lásd a B ábrát)

Megjegyzés: Egy megrongálódott (16) csiszoló tányért azonnal ki kell cserélni.

Húzza le a (13) csiszolópapírt és a (14) közbenső betétet. Csavarja ki teljesen a (15) csavart és vegye a (16) csiszoló tányért. Tegye fel az új (16) csiszoló tányért és húzza meg ismét szorosra a csavart.

Megjegyzés: A csiszoló tányér felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a menesztő fogai belenyúljanak a csiszoló tányérba.

Megjegyzés: egy megrongálódott csiszoló tányér tartót csak a Bosch-elektromos kéziszerszámok vevőszolgálati műhelyei cserélhetik ki.