# شفط الغبار/النشارة

الغبار المنبعث من الخامات قد يضر بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلی أعراض حساسية و/أو إلی أمراض الجهاز التنفسي لدی المستخدم أو لدی الأشخاص الموجودين علی مقربة من المكان.
بعض أنواع الغبار تصنف على أنها من مسببات السرطان.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للخامة قدر الإمكان.
- حافظ علی تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- احرص دائماً على ارتداء قناع واقي للتنفس من فئة المرشح P2.

## توصيل تجهيزة شفط الغبار (انظر الصورة E)

حدد أحد خياري التوصيل تبعًا لشافطة الغبار المستخدمة:

- قم بتوصيل خرطوم الشفط (21) في وصلة النفخ (5) بجزء المقبض (6) ودعه إلى أن يثبت. قم بتوصيل خرطوم الشفط (21) بشافطة الغبار.
- قم بتوصيل المهايئ (22) في وصلة النفخ (5) ودعه إلى أن يثبت. قم بتوصيل الفوهة (23) الخاصة بشافطة الغبار بالمهايئ (22).

يجب أن تصلح شافطة الغبار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.

استخدم شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسببة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

بالنسبة للأسطح الكبيرة استخدم الشافطة GAS 35 L/M AFC أو GAS 55 M AFC، حيث تضمن قدرة الشفط المستمرة اللازمة.

امسك بالعدة الكهربائية بحيث يدل خرطوم الشفط نحو الأسفل عند إجراء الأعمال علی السطوح العمودية.

## تركيب/فك مشبك الخرطوم/الكابل (انظر الصورة F)

أدر مشبك الخرطوم/الكابل (24) فوق خرطوم الشفط (21). أدخل الكابل الكهربائي في تجويف الكابل بمشبك الخرطوم/الكابل.

للفك اخلع مشبك الخرطوم/الكابل (24) من خرطوم الشفط (21) واسحب الكابل الكهربائي من مشبك الخرطوم/الكابل.