# Kasutuselevõtt

- Kontrollige võrgupinget! Vooluallika pinge peab ühtima elektrilise tööriista tüübisildil toodud andmetega. Tähisega 230 V elektrilisi tööriistu võib käitada ka 220 V pingega.

##

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (2) saate vajaliku pöörlemiskiiruse eelvalida ka töötamise ajal. Kõrgemad arvud tähendavad kõrget pöörlemiskiirust, madalad arvud väiksemat pöörlemiskiirust.

Elektrooniline püsikiiruse hoidja hoiab pöörlemiskiiruse tühikäigul ja koormusel peaaegu konstantsena ja tagab ühtlase töövõime.

Elektrooniline sujuvkäivitus piirab pöördemomenti sisselülitamisel ja pikendab mootori eluiga.

##

- Veenduge, et saate lülitit (sisse/välja) käsitseda, ilma et lasete käepidemest lahti.

Elektrilise tööriista sisselülitamiseks lükake sisse-/väljalülitit (3) ettesuunas, nii et lülitil on näha tähis „I“.

Elektrilise tööriista väljalülitamiseks lükake sisse-/väljalülitit (3) tahasuunas, nii et lülitil on näha tähis „0“.

##

Pahtli/ kipsi kõvadus | Sein/ lagi | sisemine/välimine õhuvool | Kinniimemisvõime | Pöörlemiskiiruse aste | Lihvpaberi teralisus
--- | --- | --- | --- | --- | ---
eriti pehme/pehme | Sein/lagi | ➀ | 6 | 2–4 | alates P180
keskmine kõvadus | Sein | ➀ | 6 | 4–6 | alates P120
Lagi | ➂ | 1–5 (optimaalne: 3)
äärmiselt kõva | Sein/lagi | ➀ ebatasase pinna korral | 6 | 4–6 | alates P100
➂ tasase pinna korral | 1–3