# مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار حاصل از مواد می تواند به سلامتی آسیب وارد کند. لمس یا تنفس گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و/یا بیماری مجاری تنفسی کاربر یا افرادی که در آن نزدیکی هستند، شود.
برخی از گرد و غبارهای خاص، سرطان زا محسوب می شوند.

- حتی الامکان از یک مکنده گرد و غبار مناسب برای ماده (قطعه کار) استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای مناسب برخوردار باشد.
- همیشه از یک ماسک تنفسی ایمنی مجهز به فیلتر کلاس P2 استفاده کنید.

## نحوه اتصال مکنده گرد و غبار (رجوع کنید به تصویر E)

بسته به مکنده گرد و غبار مورد استفاده، یکی از دو گزینه اتصال را انتخاب کنید:

- شیلنگ مکش (21) را درون محافظ خروجی هوا (5) روی قسمت دسته (6) وارد کنید و بگذارید جا بیفتد. شیلنگ مکش (21) را به مکنده گرد و غبار وصل کنید.
- رابط (22) را درون محافظ خروجی هوا (5) وارد کنید و بگذارید جا بیفتد. نازل مکنده گرد و غبار (23) را درون رابط (22) وارد کنید.

دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرند و سرطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

برای سطوح بزرگ از مکنده های GAS 35 L/M AFC یا GAS 55 M AFC استفاده کنید، زیرا این دستگاه ها قدرت مکش مداوم لازم را تضمین می کنند.

ابزار برقی را در طول کار در سطوح عمودی طوری نگهدارید که شلنگ مکش طرف پایین را نشان دهد.

## نحوه نصب/جدا کردن گیره شیلنگ/کابل (رجوع کنید به تصویر F)

گیره شیلنگ/کابل (24) را روی شیلنگ مکش (21) قرار دهید. کابل برق را داخل شیار موجود در گیره شیلنگ/کابل قرار دهید.

برای باز کردن، گیره شیلنگ/کابل (24) را از روی شیلنگ مکش (21) باز کنید و کابل برق را از گیره شیلنگ/کابل بیرون بکشید.