# Caractéristiques techniques

Ponceuse plaquiste |  | GTR 550 GTR 55-225
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 GD4 0..‎
Présélection de vitesse de rotation |  | ●
Constante électronique |  | ●
Démarrage progressif |  | ●
Puissance absorbée nominale | W | 550
Régime à vide n₀ | tr/min | 340–910
Diamètre du plateau de ponçage | mm | 215
Diamètre du disque abrasif | mm | 225
Flexible d’aspiration compatible (diamètre) | mm | 45
Suceur d'aspirateur compatible (diamètre) | mm | 45/35/32
Longueur de la version courte (sans tube rallonge) | m | 1,1
Longueur de la version standard (avec 1 tube rallonge)A) | m | 1,7
Longueur de la version longue (avec 2 tubes rallonges) | m | 2,3
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014
Version courte | kg | 4,1
Version standard | kg | 4,8
Indice de protection |  | /I

A)

  Fourniture standard

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.